附表8

**武夷学院动火申请表**

 审批编号：

|  |  |
| --- | --- |
| **动火申请单位（盖章）：** | **单位负责人：** |
| **动火单位现场负责人：** | **联系电话：** |
| **动火部位、地点：** | **动火方式：** |
| **动火时间：自 年 月 日至 年 月 日** |
| **动火原因：** |
| **动火施工单位：** | **操作人员：** |
| **动火施工单位已采取的安全措施及承诺：** | 1.动火施工单位己釆取了以下安全措施，保证动火作业期间的安全： （1）现场配备有灭火器、消防水 （有）（无） （2）现场无易燃易爆物品 （有）（无） （3）现场有专人监护 （有）（无） 2.动火施工单位承担因动火作业造成损失的责任。  申请人签字： |
| **学校申请****单位意见** | 签字（盖章）： |
| **武装部（保卫处）审批意见** |  签字（盖章）： |
| **动火安全规定** | **动火前“八不”：** 1.防火、灭火措施没落实不动火。 2.周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火。 3.附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火。 4.凡盛装过油类等易燃、可燃液体的容器、管道用后未清洗干净不动火。5.在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火。6.储存易燃易爆物品的仓库、车间和场所未采取安全措施，危险性未拔除不动火。 7.未有配备灭火器材或器材不足不动火。 8.现场安全负责人不在场不动火。 **动火中“四要”：** 1.现场安全负责人要坚守岗位。 2.现场安全负责人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火。 3.一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救。4.动火作业人员要严格执行安全操作规程。完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无误后才能离开。 |
| **备注** | **金属焊接、切割作业，含焊接工、切割工必须具备特种作业操作证并提交原件和复印件。** |

此表双面打印，一式三份，学校武装部（保卫处）、学校申请单位和动火申请单位各执一份。